



GTCAM

GT Serie



De Troeven

* **2 MP krachtige CMOS**
* 1920 × 1080 resolutie
* 2,8 mm tot 12 mm vaste lens
* Dag/nacht-schakelaar
* EXIR 2.0, smart IR, IR-afstand tot 40 m
* IP66

Specificaties

|  |
| --- |
| ***Camera***  |
| Beeldsensor  | 2 MP CMOS beeldsensor  |
| Signaal systeem  | PAL/NTSC  |
| Resolutie  | 1920 (H) × 1080 (V)  |
| Min. verlichting  | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux met IR  |
| Sluitertijd  | 1/25 (1/30) s tot 1/50,000 s  |
| Lens  | 2.8 mm tot 12 mm  |
| Horizontaal gezichtsveld  | 111.5° tot 33.4°  |
| Lens bevestigingspunt  | Φ14  |
| Dag & nacht | IR filter  |
| Hoek aanpassing  | Pan:0° tot 360°, Tilt:0° tot 90°, Rotatie:0° tot 360°  |
| Synchronizatie  | Interne synchronizatie  |
| Video Frame Rate  | PAL:1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps  |
| ***Menu***  |
| AGC  | High/Medium/Low/Off  |
| D/N Mode  | Auto/Color/BW (Zwart & wit)  |
| BLC  | Ondersteund  |
| DWDR  | Ondersteund |
| Taal  | Engels  |
| Functies  | helderheid, scherpte, DNR, spiegel, Smart IR  |
| ***Interface***  |
| Video uitgang  | 1 HD analoge uitgang  |
| Schakelknop  | TVI/AHD/CVI/CVBS  |
| ***Algemeen***  |
| Bedrijfsomstandigheden  | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F), vochtigheid: 90% of minder (non-condensatie)  |
| Stroomvoorziening  | 12 VDC ±15%  |
| Energieverbruik  | Max. 5 W  |
| Beschermingsniveau  | IP66  |
| Materiaal  | Voorkant: Metaal, lichaam: kunststof, beugel: Metaal  |
| IR bereik  | Tot 40 m  |
| Afmetingen  | 256.4 mm × 83.3 mm × 78.2 mm (10" × 3.2" × 3")  |
| Gewicht  | 605 g (1.33 lb.)  |

Afmetingen

