



GTCAM

GT Serie



De Troeven

* **2 MP krachtige CMOS**
* 1920 × 1080 resolutie
* 2,8 mm tot 12 mm vaste lens
* Dag/nacht-schakelaar
* EXIR 2.0, smart IR, IR-afstand tot 40 m
* IP66

Specificaties

|  |  |
| --- | --- |
| ***Camera*** | |
| Beeldsensor | 2 MP CMOS beeldsensor |
| Signaal systeem | PAL/NTSC |
| Resolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Min. verlichting | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux met IR |
| Sluitertijd | 1/25 (1/30) s tot 1/50,000 s |
| Lens | 2.8 mm tot 12 mm |
| Horizontaal gezichtsveld | 111.5° tot 33.4° |
| Lens bevestigingspunt | Φ14 |
| Dag & nacht | IR filter |
| Hoek aanpassing | Pan:0° tot 360°, Tilt:0° tot 90°, Rotatie:0° tot 360° |
| Synchronizatie | Interne synchronizatie |
| Video Frame Rate | PAL:1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps |
| ***Menu*** | |
| AGC | High/Medium/Low/Off |
| D/N Mode | Auto/Color/BW (Zwart & wit) |
| BLC | Ondersteund |
| DWDR | Ondersteund |
| Taal | Engels |
| Functies | helderheid, scherpte, DNR, spiegel, Smart IR |
| ***Interface*** | |
| Video uitgang | 1 HD analoge uitgang |
| Schakelknop | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| ***Algemeen*** | |
| Bedrijfsomstandigheden | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F), vochtigheid: 90% of minder (non-condensatie) |
| Stroomvoorziening | 12 VDC ±15% |
| Energieverbruik | Max. 5 W |
| Beschermingsniveau | IP66 |
| Materiaal | Voorkant: Metaal, lichaam: kunststof,  beugel: Metaal |
| IR bereik | Tot 40 m |
| Afmetingen | 256.4 mm × 83.3 mm × 78.2 mm (10" × 3.2" × 3") |
| Gewicht | 605 g (1.33 lb.) |

Afmetingen

